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ПРОМЫШЛЕННЫЙ СТУЛ
АМПЕРС® ПС - 1

(АмперС®


ОКПД 2: 31.01.11.150
 




	
	      Назначение и область применения
Промышленный стул предназначен для обеспечения и поддержания физиологически рациональной рабочей позы человека в процессе рабочего дня и создания условий для изменения позы с целью снижения статического напряжения мышц – плечевой области и спины, а также для исключения нарушения циркуляции крови в нижних конечностях. Промышленный стул устанавливается на стационарных и передвижных местах для работы. Промышленный стул модели «АмперС® ПС» разработан в соответствии с ГОСТ 12.2.032-78 «Системы стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования». При разработке промышленного стула также учитывались требования, указанные в Приказе Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2020 г. №884н «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ», Приказ Минтруда РФ от 29.10.2021 №774н «Об утверждении общих требований к организации безопасного рабочего места».
      Сведения об изготовителе
ООО «НТ – Сварка»
195221, Санкт-Петербург г, Металлистов пр-кт, дом 96, литер Б, этаж 3, помещение 5н-2, тел.: (812) 676-70-72
      Комплектность
Комплектность изделия – в соответствии со спецификацией (СП) из комплекта КД.
Изделие – 1 шт.
Паспорт – 1 шт.
Инструкция по сборке – 1 шт.
Коробка – 1 шт.
Изготовитель сохраняет за собой исключительное право внесения изменений в комплектность изделия в связи с особенностями конкретного заказа. 

     Технические характеристики
	№
	Характеристика
	Ед. изм.
	Значение

	1
	Диаметр сидения
	мм
	370

	2
	Вращение вокруг
вертикальной оси опорной
конструкции стула
	градус
	360
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		№
	Характеристика
	Ед. изм.
	Значение

	5
	Высота стула в верхнем положении
	мм
	530

	6
	Высота стула в нижнем положении
	мм
	400

	7
	Опора для ног
	мм
	регулируется по высоте от 200 до 300

	8
	Нагрузка, не более
	кг
	150

	9
	Механизм регулировки высоты
	
	газ-лифт кл. 4

	10
	Материал каркаса
	
	сталь

	11
	Цвет каркаса
	
	черный

	12
	Материал обивки
	
	джутовый брезент

	13
	Цвет обивки
	
	желтый

	14
	Температура эксплуатации и хранения 
	градус Цельсия
	-10  +60

	15
	Вес нетто (с глайдерами)

Вес нетто (с роликами)
	кг
	6.0

7.0


Примечание. При поставке промышленного стула «АмперС® ПС-1» в комплектации с роликами высота изделия увеличивается на 80 мм.

      Гарантийные обязательства
Изготовитель гарантирует соответствие промышленного стула модели «АмперС® ПС» требованиям безопасности при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.
Гарантийный период начинается с момента приобретения оборудования конечным пользователем.

      Гарантия не распространяется на все дефекты, возникшие в случаях:
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- воздействия веществ, агрессивных к материалу изделия;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.
	
	Условия гарантийного обслуживания
1. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.
2. Неисправное изделие в течение гарантийного срока ремонтируется и обменивается бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра.
3. Затраты, связанные с транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, Покупателю не возмещаются.
4. В случае необоснованности претензий, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.
5. Изделие принимается в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованным.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №
Наименование товара – Промышленный стул
Марка, артикул, типоразмер -  «АмперС® ПС»
Количество:  
Название и адрес торгующей организации 
Дата изготовления                                .
Дата продажи ________________  Подпись продавца ________________                  

Штамп или печать                                   Штамп о приемке
торгующей организации

      С условиями гарантии СОГЛАСЕН:

ПОКУПАТЕЛЬ                                                       (подпись)

      Гарантийный срок – 12 месяцев на металлоконструкции.

По вопросам гарантийного ремонта и претензий и качеству изделий обращаться по адресу: 195221, Санкт-Петербург г, Металлистов пр-кт, дом 96, литер Б, этаж 3, помещение 5н-2, тел.: (812) 676-70-72

ОТМЕТКА О ВОЗВРАТЕ ТОВАРА

Дата __________________ Подпись продавца ________________
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